#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_12
ADC1.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
ADC1.master=1
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
Dma.Request0=UART4_RX
Dma.Request1=UART4_TX
Dma.Request2=USART1_RX
Dma.Request3=USART1_TX
Dma.Request4=USART2_RX
Dma.Request5=USART2_TX
Dma.RequestsNb=6
Dma.UART4_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.UART4_RX.0.Instance=DMA2_Channel3
Dma.UART4_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.UART4_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.UART4_RX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.UART4_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.UART4_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.UART4_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.UART4_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.UART4_TX.1.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.UART4_TX.1.Instance=DMA2_Channel5
Dma.UART4_TX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.UART4_TX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.UART4_TX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.UART4_TX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.UART4_TX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.UART4_TX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.UART4_TX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART1_RX.2.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART1_RX.2.Instance=DMA1_Channel5
Dma.USART1_RX.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_RX.2.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_RX.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_RX.2.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_RX.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART1_TX.3.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART1_TX.3.Instance=DMA1_Channel4
Dma.USART1_TX.3.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.3.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_TX.3.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_TX.3.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.3.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_TX.3.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_TX.3.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART2_RX.4.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART2_RX.4.Instance=DMA1_Channel6
Dma.USART2_RX.4.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_RX.4.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART2_RX.4.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART2_RX.4.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_RX.4.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART2_RX.4.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART2_RX.4.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART2_TX.5.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART2_TX.5.Instance=DMA1_Channel7
Dma.USART2_TX.5.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_TX.5.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART2_TX.5.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART2_TX.5.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_TX.5.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART2_TX.5.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART2_TX.5.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F103RET6
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=DMA
Mcu.IP10=UART4
Mcu.IP11=USART1
Mcu.IP12=USART2
Mcu.IP2=I2C1
Mcu.IP3=I2C2
Mcu.IP4=NVIC
Mcu.IP5=RCC
Mcu.IP6=SYS
Mcu.IP7=TIM1
Mcu.IP8=TIM2
Mcu.IP9=TIM3
Mcu.IPNb=13
Mcu.Name=STM32F103R(C-D-E)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PD1-OSC_OUT
Mcu.Pin10=PA7
Mcu.Pin11=PC4
Mcu.Pin12=PB0
Mcu.Pin13=PB1
Mcu.Pin14=PB2
Mcu.Pin15=PB10
Mcu.Pin16=PB11
Mcu.Pin17=PB13
Mcu.Pin18=PB14
Mcu.Pin19=PB15
Mcu.Pin2=PC2
Mcu.Pin20=PC6
Mcu.Pin21=PC7
Mcu.Pin22=PC8
Mcu.Pin23=PC9
Mcu.Pin24=PA9
Mcu.Pin25=PA10
Mcu.Pin26=PC10
Mcu.Pin27=PC11
Mcu.Pin28=PC12
Mcu.Pin29=PD2
Mcu.Pin3=PC3
Mcu.Pin30=PB3
Mcu.Pin31=PB4
Mcu.Pin32=PB5
Mcu.Pin33=PB6
Mcu.Pin34=PB7
Mcu.Pin35=PB8
Mcu.Pin36=VP_SYS_VS_ND
Mcu.Pin37=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin38=VP_TIM1_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin39=VP_TIM2_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin4=PA1
Mcu.Pin40=VP_TIM3_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin5=PA2
Mcu.Pin6=PA3
Mcu.Pin7=PA4
Mcu.Pin8=PA5
Mcu.Pin9=PA6
Mcu.PinsNb=41
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103RETx
MxCube.Version=6.17.0
MxDb.Version=DB.6.0.170
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DMA1_Channel4_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel5_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel6_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel7_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA2_Channel3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA2_Channel4_5_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.TIM2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UART4_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.USART1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.USART2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=MINI7_V2_TUBE_SW
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Input
PA10.Locked=true
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA2.Locked=true
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.Locked=true
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA4.GPIOParameters=GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=MINI7_V2_WIFI_MUX
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Output
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=MINI7_V2_DEC_S1
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Input
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=MINI7_V2_BCK_S1
PA6.Locked=true
PA6.Signal=GPIO_Output
PA7.Locked=true
PA7.Signal=GPIO_Input
PA9.Locked=true
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=MINI7_V2_BCK_S2
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=MINI7_V2_DEC_S2 
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPIO_Input
PB10.Locked=true
PB10.Mode=I2C
PB10.Signal=I2C2_SCL
PB11.Locked=true
PB11.Mode=I2C
PB11.Signal=I2C2_SDA
PB13.GPIOParameters=GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=MINI7_V2_SYS_B
PB13.Locked=true
PB13.Signal=GPIO_Output
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=MINI7_V2_SYS_R
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PB15.Locked=true
PB15.Mode=Output Compare3 CH3N
PB15.Signal=TIM1_CH3N
PB2.GPIOParameters=GPIO_Label
PB2.GPIO_Label=MINI7_V2_LED_S2
PB2.Locked=true
PB2.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=MINI7_V2_Device_num3
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Input
PB4.GPIOParameters=GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=MINI7_V2_Device_num4
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Input
PB5.GPIOParameters=GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=MINI7_V2_LED_S1
PB5.Locked=true
PB5.Signal=GPIO_Output
PB6.Locked=true
PB6.Mode=I2C
PB6.Signal=I2C1_SCL
PB7.Locked=true
PB7.Mode=I2C
PB7.Signal=I2C1_SDA
PB8.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=MINI7_V2_KEY
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Input
PC10.Locked=true
PC10.Mode=Asynchronous
PC10.Signal=UART4_TX
PC11.Locked=true
PC11.Mode=Asynchronous
PC11.Signal=UART4_RX
PC12.GPIOParameters=GPIO_Label
PC12.GPIO_Label=MINI7_V2_Device_num1
PC12.Locked=true
PC12.Signal=GPIO_Input
PC2.Locked=true
PC2.Signal=ADCx_IN12
PC3.Locked=true
PC3.Signal=ADCx_IN13
PC4.GPIOParameters=GPIO_Label
PC4.GPIO_Label=MINI7_V2_indicator_light
PC4.Locked=true
PC4.Signal=GPIO_Output
PC6.Locked=true
PC6.Signal=S_TIM3_CH1
PC7.Locked=true
PC7.Signal=S_TIM3_CH2
PC8.GPIOParameters=GPIO_Label
PC8.GPIO_Label=MINI7_V2_MOTOR_DIR
PC8.Locked=true
PC8.Signal=GPIO_Output
PC9.GPIOParameters=GPIO_Label
PC9.GPIO_Label=MINI7_V2_REF_SW2
PC9.Locked=true
PC9.Signal=GPIO_Input
PCC.Checker=false
PCC.Display=Plot\: All Steps
PCC.Line=STM32F103
PCC.MCU=STM32F103R(C-D-E)Tx
PCC.PartNumber=STM32F103RETx
PCC.Series=STM32F1
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PD0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PD0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PD1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PD1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PD2.GPIOParameters=GPIO_Label
PD2.GPIO_Label=MINI7_V2_Device_num2
PD2.Locked=true
PD2.Signal=GPIO_Input
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerLinker=GCC
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103RETx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.7
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.FreePinsContext=
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=mini7_V2.ioc
ProjectManager.ProjectName=mini7_V2
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5.32
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,4-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,5-MX_UART4_Init-UART4-false-HAL-true,6-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,7-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,8-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,9-MX_I2C2_Init-I2C2-false-HAL-true,10-MX_TIM1_Init-TIM1-false-HAL-true,11-MX_TIM2_Init-TIM2-false-HAL-true,12-MX_TIM3_Init-TIM3-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=8000000
RCC.AHBFreq_Value=16000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=8000000
RCC.APB1TimFreq_Value=16000000
RCC.APB2Freq_Value=16000000
RCC.APB2TimFreq_Value=16000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=16000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=16000000
RCC.I2S2Freq_Value=16000000
RCC.I2S3Freq_Value=16000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLSourceVirtual,SDIOFreq_Value,SDIOHCLKDiv2FreqValue,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=16000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=16000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=8000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.SDIOFreq_Value=16000000
RCC.SDIOHCLKDiv2FreqValue=8000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=16000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=16000000
RCC.USBFreq_Value=16000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.ADCx_IN12.0=ADC1_IN12,IN12
SH.ADCx_IN12.ConfNb=1
SH.ADCx_IN13.0=ADC1_IN13,IN13
SH.ADCx_IN13.ConfNb=1
SH.S_TIM3_CH1.0=TIM3_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM3_CH1.ConfNb=1
SH.S_TIM3_CH2.0=TIM3_CH2,PWM Generation2 CH2
SH.S_TIM3_CH2.ConfNb=1
TIM1.Channel-Output\ Compare3\ CH3N=TIM_CHANNEL_3
TIM1.IPParameters=Channel-Output Compare3 CH3N
TIM2.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV4
TIM2.IPParameters=Period,ClockDivision
TIM2.Period=4000
TIM3.Channel-PWM\ Generation1\ CH1=TIM_CHANNEL_1
TIM3.Channel-PWM\ Generation2\ CH2=TIM_CHANNEL_2
TIM3.IPParameters=Channel-PWM Generation1 CH1,Channel-PWM Generation2 CH2
UART4.IPParameters=VirtualMode
UART4.VirtualMode=Asynchronous
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_ND.Mode=No_Debug
VP_SYS_VS_ND.Signal=SYS_VS_ND
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM1_VS_ClockSourceINT
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM2_VS_ClockSourceINT
VP_TIM3_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM3_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM3_VS_ClockSourceINT
board=custom
